・CFW切換について

動作対象：5.50 GEN-D3 / 5.50 GEN-D2 / 5.50 Prometheus-3 V4 / 5.50 Prometheus4
          5.03 GEN-C / 5.03 Prometheus-3 V4 / 5.03 Prometheus4
          5.00 M33-6 / 5.00 Prometheus-3 V4 / 5.00 Prometheus4

準備
・ms0：/seplugins/636/にPrometheus4同梱の6xxModules以下のファイルをコピーする
・ms0：/seplugins/6xx/にPrometheus3-v4同梱の6xxModules以下のファイルをコピーする
・ms0：/seplugins/prm/にms0/seplugins/prmのprml3v3.prxとprml3v4.prxとkey.txtをコピーする
・ms0：/auto_cfw/に配布ファイル内のms0/auto_cfw/以下のファイルをコピーする

実行
・システムメニュー(△ボタンで表示)のCFW切替を選択
・一覧の中から必要なCFWを選択

CFWの種類説明
*auto_cfw と prometheus_pluginについては後述します

・5.50系統
550_gen_d2                 : 5.50GEN-D2
550_gen_d2_auto_cfw        : 5.50GEN-D2 + auto_cfw
550_gen_d3                 : 5.50GEN-D3
550_gen_d3_auto_cfw        : 5.50GEN-D3 + auto_cfw
550_prometheus3v4          : 5.50 Prometheus3v4
550_prometheus3v4_auto_cfw : 5.50 Prometheus3v4 + auto_cfw
550_prometheus4            : 5.50 Prometheus4
550_prometheus4_auto_cfw   : 5.50 Prometheus4 + auto_cfw
peagasus_plugin_off        : prometheus_plugin無効
peagasus_plugin_on         : prometheus_plugin有効

・5.03系統
503_gen_c                  : 5.03GEN-C
503_gen_c_auto_cfw         : 5.03GEN-C + auto_cfw
503_gen_c_auto_cfw_plugin  : 5.03GEN-C + auto_cfw(プラグイン形式)
503_prometheus3v4          : 5.03 Prometheus3v4
503_prometheus3v4_auto_cfw : 5.03 Prometheus3v4 + auto_cfw
503_prometheus4            : 5.03 Prometheus4
503_prometheus4_auto_cfw   : 5.03 Prometheus4 + auto_cfw
peagasus_plugin_off        : prometheus_plugin無効
peagasus_plugin_on         : prometheus_plugin有効

・5.00系統
500_m33                    : 5.00 M33-6
500_m33_auto_cfw           : 5.00 M33-6 + auto_cfw
500_m33_auto_cfw_plugin    : 5.00 M33-6 + auto_cfw(プラグイン形式)
500_prometheus3v4          : 5.00 Prometheus3v4
500_prometheus3v4_auto_cfw : 5.00 Prometheus3v4 + auto_cfw
500_prometheus4            : 5.00 Prometheus4
500_prometheus4_auto_cfw   : 5.00 Prometheus4 + auto_cfw
peagasus_plugin_off        : prometheus_plugin無効
peagasus_plugin_on         : prometheus_plugin有効

*auto_cfwについて
ペースとなるCFWとは別に、ISOの種類やキー操作にて動的にCFWを変更出来る機能です

以下のファイルでCFWの種類ごとに動作を切替えられます
  ms0:/auto_cfw/550/auto_cfw.ini
  ms0:/auto_cfw/500/auto_cfw.ini
  ms0:/auto_cfw/503/auto_cfw.ini

標準では以下の設定になっています
・5.50系統
 起動時に何も押さない場合 自動認識有効/ペースとなるCFWで起動
 起動時に上を押した場合は強制的にPrometheus4で起動
 起動時に下を押した場合は強制的にPrometheus3-v4で起動
 起動時に右を押した場合は強制的にGEN-D3で起動
 起動時に左を押した場合は強制的にGEN-D2で起動
 起動時に右トリガを押した場合は強制的にPrometheus3-v3で起動
 起動時に左トリガを押した場合は強制的にペースとなるCFWで起動

・5.03系統
 起動時に何も押さない場合 自動認識有効/ペースとなるCFWで起動
 起動時に上を押した場合は強制的にPrometheus4で起動
 起動時に下を押した場合は強制的にPrometheus3-v4で起動
 起動時に右を押した場合は強制的にPrometheus3-v3で起動
 起動時に左を押した場合は強制的にGEN-Cで起動
 起動時に右トリガ/左トリガを押した場合は強制的にペースとなるCFWで起動

・5.00系統
 起動時に何も押さない場合 自動認識有効/ペースとなるCFWで起動
 起動時に上を押した場合は強制的にPrometheus4で起動
 起動時に下を押した場合は強制的にPrometheus3-v4で起動
 起動時に右を押した場合は強制的にPrometheus3-v3で起動
 起動時に左/右トリガ/左トリガを押した場合は強制的にペースとなるCFWで起動

共通項目として
自動認識が有効になっていた場合は
 MHP3rd は Prometheus4,リトルバスターズ! は Prometheus3-v4
で起動するように設定されています(iniファイルの編集にて変更/追加可能です)

また、仮面ライダークライマックスヒーローズオーズをM33Driverで起動する際には
自動的にms0:/seplugins/636/libmp3.prxを利用し、カスタムサントラが利用出来ます
